
附件1
新丰县林木采伐申请表
	单位：亩、立方米

	申请采伐
单位或个人
	
	
	
	
	

	
	
	
	    年    月    日

	林权证号
	
	权属材料
	

	采伐地点   
	      镇（场）   村委会（工区）     村民小组，地名： 

	采伐四至
	东：          南：          西：         北：          

	林种
	起源
	林龄
	采伐树种
	采伐方式
	采伐面积
	采伐蓄积

	公益林/商品林
	
	
	
	
	
	

	联系人
	
	联系电话
	

	申请
采伐理由
	
                                  申请人签字：

	 村委会意见
	

                             （签名）          盖章

	镇（街）林业管理

部门核查意见
	
经核查，该范围是：人工种植（人工辅助萌生）商品林（公益林），杉占   ，松占   ，阔占   （树种组成以十分法表示），是主伐/抚育采伐/更新采伐/低产林改造。（核查意见须包含但不限于上述信息）                  
                                       


                                 （签名）          盖章   

	镇（街）人民政府（办事处）意见    
	

            

                                 （签名）          盖章  

	县级林业部门意见    
	

            

                                 （签名）          盖章  


附件2

广 东 省 森 林 采 伐

伐 区 调 查 设 计 书

（范本）

（  ）采字［20  ］  号

                  县（市、区）：               

          乡、镇、村：               
林  班  号：                

小  班  号：                
小 班 个 数：                 
采 伐 地 点：                 
采   伐  者：                 
设 计 单 位:                  
设计负责人：                 
采伐设计时间：二○    年    月    日

《广东省林业局关于林木采伐的管理办法》

摘录

森林采伐，包括主伐、抚育采伐、更新采伐和低产林改造。对用材林的成熟林和过熟林实行主伐。主伐分为皆伐、择伐和渐伐三种方式。在坡度大于25°且易发生水土流失的林地，皆伐面积原则上连片不能超过20公顷。复层林应采用择伐方式。抚育采伐对象是中、幼龄阶段的各种林分，分为用材林抚育采伐和防护林抚育采伐两种方式。更新采伐对象是防护林和特种用途林，分为林分更新和林带更新两种方式。低产林改造适用于林分质量差、生长量低的用材林和生态效能低下的防护林或特种用途林，分为低产林改造和低效林改造。
    林木采伐实行伐区调查设计制度。伐区调查设计必须由具有林业调查规划设计资质的队伍承担。伐区调查作业设计实行有偿服务，具体标准可参照调查设计行业的有关规定执行。
    伐区调查设计必须到申请采伐地点进行实地调查。对于皆伐的伐区，必须标明伐区范围；对于择伐的伐区，除标明伐区范围外，应在伐区设计书上注明择伐林木的总株数及蓄积量。伐区调查设计面积误差不得超过±5%、蓄积误差不得超过±10%。
    采伐国有林木和集体经济组织林木，原则上要实行公开招标。
    采伐单位或个人在进行采伐作业时，必须携带林木采伐许可证上山，自觉接受群众的监督和林政执法人员的检查。
    采伐作业应当遵守下列规定：
   （一）严格按照林木采伐许可证和伐区调查设计书规定的地点、时间、范围、数量、树种进行采伐，不得异地采伐、越界采伐、超量采伐。
   （二）严格控制树倒方向，固定集材道，保护好幼苗、幼树、母树和其他应保留树木。对容易引起水土冲刷的集材主道，应当采取防护措施。
   （三）降低伐根，伐根高度不得超过10厘米。
   （四）采伐面积、采伐蓄积或出材量有一项达到林木采伐许可证规定的，应当停止采伐。确需继续采伐的，必须重新申请，报经原发证部门批准，办理林木采伐许可证。


森林采伐伐区调查设计 

为了合理利用森林资源，依据《中华人民共和国森林法》、《广东省森林保护管理条例》以及《广东省林业局关于林木采伐的管理办法》，结合我县（市、区、林场）20  年度的采伐限额，特对本县（市、区、林场）的伐区生产进行调查设计。

一、伐区确定

根据本县（市、区、林场）的年度采伐限额，木材生产的需求以及森林资源的分布状况，通过实地调查，确定20  年度伐区设在    镇（乡、工区）    村    林班     小班（共    个小班）（地名：      ）为第    伐区。

二、伐区资源调查
伐区内资源的调查，如果林相相同一致的，可统一采用角规控制检尺（或0.4亩的样圆）的方法，对其林分状况、立木蓄积量、出材率和立地条件等进行全面调查；如果林相不同的，不同林相小班分别采用角规控制检尺（或0.4亩的样圆）的方法进行全面调查。本伐区总面积为     公顷，活立木蓄积量为：桉  立方米，杉    立方米，松    立方米，杂    立方米，合计    立方米。

三、采伐方式的确定
综合本伐区的林分质量、树种结构、立地条件、林内植被及更新方法等因素，确定本伐区采用    类型    方式进行采伐。

四、出材量设计
经伐区资源调查设计，本伐区实测出材率为   ％，折合出材量为   立方米。其中规格材  立方米（杉：  立方米，松：  立方米，桉：   立方米，杂：   立方米），剩余物（含薪材）   吨（杉：   立方米，松：   立方米，桉：   立方米，杂：   立方米）。

五、采伐工艺要求

   （一）人工林采伐伐根高度不超过5厘米，天然林采伐伐根高度不超过10厘米。

   （二）严格执行《广东省林木采伐规程》，并按照国家制材标准进行制材。杉木长2米以上，尾径4厘米（含4厘米）以上；松、杂木长2米以上，尾径8厘米（含8厘米）以上。

   （三）要充分利用林木采伐伐区的资源，伐区弃材不超过1%。

六、更新造林

  （一）更新期限：    年   月   日前。

  （二）更新树种：   

（三）更新方式：

广东省森林采伐伐区作业设计表

	采伐   地点
	     镇（林场）    村（林班）       组（作业区）       山名：

	
	地籍小班号
	
	林权证号（证明）
	
	权属
	　

	
	采伐四至
	东至：
	南至：
	西至：
	北至：

	GPS定位:

	林种
	主要    树种
	林分  起源
	林龄（年）
	郁闭度
	平均   树高（米）
	平均胸径（厘米）
	采伐树种
	采伐类型
	采伐    方式
	采伐   强度（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	是/否    占限额
	采伐后  保留郁  闭度
	实测     出材率（%）
	平均公顷蓄积（立方米）
	小班面积          （公顷）
	小班蓄积            （立方米）
	采伐面积（公顷/株数）
	更新面积（公顷/株数）
	剩余物产量（吨）

	
	
	
	
	数据库
	实测
	数据库
	实测
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	采伐   蓄积   （立方米）
	合计：
	木材    产量   （立方米）
	合计：

	
	其中
	桉：
	
	其中
	桉：

	
	
	　
	
	
	　

	
	
	　
	
	
	　

	 采伐期限：    年   月   日至    年   月   日
	更新期限：   年  月  日

	　

	山林权   属单位  代表
	　
	承包     采伐者
	
	迹地更新责任人
	

	伐区     责任人
	　
	伐区      监管人
	　
	调查      设计人
	　


注：1.伐区界限只作为控制林木采伐作业范围，林木采伐限额数量以林木采伐许可证的数量为准。2.木材产量包括规格材和小规格材。3.采伐小班（地块）边界GPS坐标点（X,Y）依东、南、西、北顺序填写。4.每个采伐小班填写一张伐区作业设计表。

伐区角规控制检尺测树记录表
	伐区面积：                                          
	单位：公顷、厘米、米、平方米、立方米、%

	   树种                     

点       
	杉
	松
	阔
	桉　

	
	林分平均胸径
	林分平均树高
	角规断面
	公顷蓄积
	林分平均胸径
	林分平均树高
	角规断面
	公顷蓄积
	林分平均胸径
	林分平均树高
	角规断面
	公顷蓄积
	林分平均胸径
	林分平均树高
	角规断面
	公顷蓄积

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	综合出材率
	
	
	
	

	伐区株数/蓄积
	
	
	
	

	伐区规格材
	
	
	
	

	伐区总株数/总蓄积/木材总量/综合出材率
	

	注：4公顷以下测树点不少于6个，每增加2公顷增加1个测树点，最多12个；以平均胸径测算规格材、小规格材出材率；使用林分形高表（角规断面公顷蓄积表）计算公顷蓄积；平均公顷株数=（40000*平均角规断面）/（3.14159*平均胸径²）。


第 伐区位置图

	                            ↑ N


注:使用含有小班号的1:10000基本图,用红线勾绘出伐区位置。
广东省简易伐区调查设计（式样）
	（    ）采简字[20  ]   号 

	申请人
	
	地 类
	林 地 □     非林地 □

	采伐地点
	   镇（林场）     村（林班）      组（作业区）     山名：

	
	地籍小班号
	
	林权证号（证明）
	
	权属
	

	
	采伐四至
	东至：
	南至：
	西至：
	北至：

	林种
	林分
起源
	林龄 （年）
	采伐
树种
	采伐
方式
	采伐强度（%）
	采伐面积
（公顷/株数）
	剩余物（吨）
	更新
方式
	更新
树种

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	采伐蓄积（立方米）
	合计：
	木材产量（立方米）
	合计：

	
	其中
	杉：
	
	其中
	杉：

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	采伐期限：   年   月  日至    年   月   日
	更新期限：  年    月     日

	伐区位置示意简图
	其他说明：

	调查
设计人
	
	联系电话
	

	注：1.伐区界限只作为控制林木采伐作业范围，林木采伐限额数量以林木采伐许可证的数量为准。2.木材产量包括规格材和小规格材。3.本简易设计不能满足填写林木采伐证的内容，如郁闭度、小班蓄积等，发证单位可以依据广东省森林资源档案更新系统数据库填写。


附件3

新丰县伐区水土保持承诺书
一、合理规划与开设集材道

1．采伐集材道尽量设置在山中部偏下位置。

2．坡度15°以下平地或缓坡地，两相邻（近似）平行集材道间的水平间距一般宜控制在100米以上。此外，平地或平缓越坡地应尽量避免在林地边缘线上开设集材道，以设置在距边界40—50米（含以上）的位置为宜。

3．坡度达15°及以上坡地两相邻集材道间的水平间距不应小于200米。在山脚至山顶的水平距离小于70米的情况下，可仅于山脚或靠近山脚位置开设集材道，同时兼顾造林与采伐用途，以节约成本。

4．林地内旧集材道网与新规划的集材道网的总和不超过10米/亩。

5．人工开设减缓集材道坡度常用的方法是S型环山和沿等高线开设，实土宽度不能超出3.0米（人工）。

6．集材道的上边坡高度≥2米时（垂直距离），则上边坡的修坡应≤72度（垂直高：水平距=1:0.3），除非集材道边坡为不易塌方的风化石、花岗岩等，或者受山形地势及其他乙方不可控制因素的影响难以修坡，以减少边坡塌方。

7．斜坡路段每隔10—20米开一横向导水沟（深5—8cm）并与泄水口配套用于路面排水。

8．涵管：在斜坡路段埋设涵管，应与集材道成一定的斜角埋，约120°；在平缓地段埋设涵管成90°直线，涵管进水口需高于排水口25—40cm。

9．过水桥、水面桥：砌筑的基础要牢固、桥身结实，要求载重5—10吨的车能够通行。

10．有旧林道的，使用旧路，少开新路。

二、及时萌芽更新造林

采伐作业必须严格按规定和采伐许可证执行，采伐迹地如可以萌芽更新的，采伐完工2—3个月内必须完成萌芽更新定株作业，完成定株后的第2个月必须追肥；如不能萌芽更新的，必须在采伐完工的当年完成备耕作业，在次年的5月30日前完成重新造林作业。

三、其他环保措施

1．承包商在施工过程中需管制生活用火，处理好生活垃圾。

2．严格按规划要求做好集材道护坡开设工作。

3．伐区便道开挖的土方需转运至附近平地，不得堆置下边坡。

4．在集材道下方有村民的田地、池塘等设施时，集材道要位于中坡，尽量避开鱼塘、农田等设施，如果无法避开，要采取以下一种或多种措施来防止林道土滑落到村民田地和池塘。

5．要保留8—12米的植被作为缓冲带。

6．在集材道的边坡打木桩、砌筑石头、砌筑水泥砖护坡。（根据现场需要）

7．在集材道两边有村民的田地和水塘的，要在修路时预设涵管或者涵管桥等设施进行排水，并用石头水泥砖进行涵管和桥梁基础的加固，及时疏通涵管。（必选）

8．在集材道和村民田地、池塘间增挖防泥沟，阻止或减少集材道的水土流进村民田地和池塘。

    承诺人（签名或盖章）：

 年   月   日    
附件4

新丰县采伐林木告知书

                        ：
你（单位）申请位于     镇    村       小组     （小地名，地籍小班号：                    ）的林木采伐（面积      亩）已批准。根据《中华人民共和国森林法》及其实施条例和《广东省森林采伐管理办法》等相关规定，现将有关事项告知如下：

一、你（单位）必须领取《林木采伐许可证》后方可进场采伐。

二、你（单位）是采伐作业伐区和迹地更新的责任主体，请严格按照林木采伐许可证和伐区调查设计书的地点、时间、范围、数量、树种、方式进行采伐，并对采伐作业伐区自行管理和自我约束，严格按照林木采伐许可证完成采伐作业和更新造林，不得异地采伐、越界采伐、超量采伐。采伐后未按照签订的（退桉或交地）承诺书退桉（除萌）或交地进行森林质量提升造林项目、发展林产业的，严格按照违反承诺条款执行；未按照采伐证规定进行迹地更新导致违法行为的，将按照《中华人民共和国森林法》及相关法规依法进行查处。

三、你（单位）是林木采伐安全生产第一责任人，必须落实安全管理决策与目标，消除一切安全隐患，避免安全事故的发生，一是落实安全生产责任制，实施责任管理；二是加强安全教育与培训，提高采伐作业人员的安全意识与安全技能；三是严格落实安全检查，及时发现并排除安全隐患。

四、你（单位）在采伐期间要认真做好伐区森林防火防范措施，严格遵守《广东省森林防火条例》，严防森林火灾发生。
五、你（单位）要做好伐区劳工登记，缴纳劳工劳动保险，承担劳资劳务关系，不得拖欠工人工资，不得雇用非法劳工；运输木材时要采取必要的防护措施，防止木材脱落、遗撒，不得聘请无牌无证车辆、不得使用非法改装车辆运输木材，不得超限超载木材。

六、你（单位）应按照《中华人民共和国水土保持法》《水土保持法实施条例》《广东省水土保持条例》《中华人民共和国森林法》《广东省林业局关于林木采伐的管理办法》等规定，规范林木采伐作业，在采伐作业全流程都需采取必要的水土保持措施，避免发生水土流失灾害。

七、你（单位）调运疫木（松类）须到镇（街）林业业务部门开取《松材线虫病疫木县内调运单》后方可运输，严禁疫木外流，同时，应保存调运单以备伐区验收检查。

八、你（单位）在采伐期间必须服从林业主管部门、伐区所在镇（街）人民政府（办事处）的监管和检查，自觉接受群众的监督。
九、你（单位）在采伐期间（迹地更新期间），若出现盗伐、滥伐或未按照规定更新造林等违法行为，将依照有关法律法规进行处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。

特此告知。

新丰县林业局

被告知人（个人签名+指模或法人代表签名+盖章）：

年     月     日 

注：本告知书一式二份
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